Good Morning,

This Change notification 003 is raised to:

1. Update the Monitor Arm Specification at section 3.5.3.2.3
2. Update Annex A-1 Technical Specifications

\*\*\*\*\*\*

1. **Delete: Sec. 3.6.3.2.3**

 Monitor arm(s) must have an adjustable swivel rotation limiter capable of adjusting to desired angles settlings to include 120° and 180° with a stop to prevent interference with back panel and obstacles behind the arm.

**Insert: Sec. 3.6.3.2.3**

Monitor arm(s) must have **a** 180° swivel rotation limiter with a stop to prevent interference with a back panel or obstacles behind the arm. Must provide **a** 120° swivel rotation limiter **stop** when specified.

1. **Annex A-1 Technical Specifications: *See attached***

Annex A 1.1, Specifications for Workspaces, has been modified to provide clarity of the Monitor Arm limiters required.

These changes will allow identified users (IU) to indicate if they require limiters other than the 180 degrees as per the revised specification.



* Please reply to confirm receipt and acceptance of this email. A response is required no later than *1 June 2021.*
* Please advise the Furniture Division if the status of your Business Operations has changed.

Thank you,

 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Cette Avis de modification 003 a pour but du suivant :

1. Mettre à : Les spécifications des bras de moniteur section 3.6.3.2.3
2. Mettre à : L’annexe A 1.1, Spécifications relatives aux postes de travail

\*\*\*\*\*\*

* + - 1. **Suprimer : Sec. 3.6.3.2.3**

Les bras de moniteurs doivent avoir un limiteur de rotation pivotant réglable permettant d’ajuster le moniteur selon l’angle désiré avec des arrêts à 120° et à 180° pour éviter toute interférence avec le panneau arrière et les obstacles derrière le bras.

**Insérer : Sec. 3.6.3.2.3**

Les bras de moniteurs doivent avoir un limiteur de rotation de 180° avec arrêt pour éviter toute interférence avec le panneau arrière et les obstacles situés derrière le bras. Doit fournir un limiteur de rotation de 120° avec arrêt lorsque spécifié.

* + - 1. **L’annexe A 1.1 Spécifications relatives aux postes de travail. voir ci-joint**

L’annexe A 1.1 Spécifications relatives aux postes de travail, a été modifiée pour clarifier les spécifications des limiteurs de bras de moniteur requis.

Ces changements permettront aux utilisateurs identifiés (UI) de mieux définir leurs besoins et aux fournisseurs d’augmenter leur offre de produits dans le cadre de l’AMA.



* Veuillez répondre pour confirmer la réception et l’acceptation de ce courriel. Une réponse est requise au plus tard le *1 juin, 2020*.
* Veuillez informer la division de l’ameublement de l'état de vos opérations commerciales.

Merci,