

|  |  |
| --- | --- |
| **TYPE DE FAUTEUIL:** | **Quantité Requise:**  **23** |
| FAUTEUIL ROTATIF  TABOURET ROTATIF |
| **Consignes aux utilisateurs:**   * Choisissez les attributs (🡪) qui doivent être inclus pour votre besoin. Utiliser 1 créateur par type du siège * *Note: si plus de 1* “” est *choisi, tous les attributs seront considérés comme acceptables pour votre besoin.* | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Critères** | | **Critères de sélection** | | | | *Annex A*  *référence:* |
| *Environnementales* | | *Tous les produits doivent obtenir au minimum le niveau ANSI/BIFMA e3 Level® 2*  *Tous les composants en plastique doivent être recyclables à la fin de leur vie.* | | | | *1.2.8* |
| *Capacité de poids* | | Standard *(jusqu'à 275 lbs)*  Occupant - large *(275+ lbs jusqu'à 400 lbs)* | | | | *1.5.7* |
| *Usage* | | Quart de travail unique  24/7 *(3 quarts de travail en continu, 7 jours par semaine)* | | | | *1.5.2*  *1.7.1.3* |
| **A** | *Appui-tête* | Non  Oui *(adjustement)*  *Aucune préférence* | | | | *2.1.13* |
| **B** | *Hauteur du dossier* | Dossier standard  Dossier haut   *Aucune préférence* | | | | *2.1.7* |
| **C** | *Support lombaire* | Fixe  Réglable *(par utilisateur)*  Autoréglable  *Aucun préférence* | | | | *2.1.6* |
| **D** | *Accoudoirs* | Réglable | Hauteur réglable  Réglage latéral  Entièrement articulé | *Style accoudoirs:* | | *2.1.10* |
| Forme de T (DD) | *Fixe*  *Réglables* |
| Porte-à-faux | |
| Fixe | | Forme de T  Porte-à-faux  Forme de boucle  *Aucun préférence* | |
| **E** | *Profondeur du siège* | Réglable | | | | *2.1.2* |
| Position fixe | Peu profond   Moyennement profond   Profond | | |
| **F** | *Largeur du siège* | *Norme basée sur la capacité de poids choisie ci-dessus* | | | | *2.1.3*  *2.2.2* |
| **G** | *Hauteur du siège* | *Fauteuil rotatif* | Réglage – position standard  Réglage - position basse | | | *2.1.4* |
| *Tabouret pivotant* | *Réglable* | | |
| **H** | *Mécanisme d’inclinaison* | *Fauteuil rotatif* | Multifonction  D’inclinaison simultanée  D’inclinaison solidaire  D’inclinaison sensible au poids  *Aucune préférence* | | | *1.5.11*  *2.1.8* |
| *Tabouret pivotant* | Multifonction  D’inclinaison simultanée  D’inclinaison solidaire  D’inclinaison sensible au poids  Dossier fixe  *Aucune préférence* | | |
| **I** | *Angle du siège et Angle dossier-siège* | Réglable et pouvoir être bloqué *(non applicable aux mécanismes sensibles au poids)* | | | | *2.1.5*  *2.1.9* |
| **J** | *Roulettes* | *Pour utilization sur:*  Tapis (moquette)  Surface dures | | | | *2.1.11* |
| **L** | *Repose-pieds*  *(tabouret rotative seulement)* | fixe intégré hauteur  réglable en hauteur | | | | *2.1.12* |
| *Finis* | | Dossier: | Tissu d’ameublement  Sans tissu *(plastique souple)*  Tissu à mailles | | | *2.1.15* |
| Siège: | Tissu d’ameublement  Sans tissu *(plastique souple)*  Tissu à mailles | | |
| Cadre de la base: | Métal  Plastique | | |
| *Les exigences relatives à l’étiquetage* | | *Toutes les chaises doivent être munies d'un étiquetage et d'instructions* | | | | *1.3.2* |
| *Accessibilité* | | *Pas applicable*  *Doivent comporter des inscriptions en braille sur les leviers de réglage* | | | | *1.6.3* |
| *Critères supplémentaires*  *(le cas échéant)* | | * *Veuillez inclure des tons de couleur bleue pour les options de rembourrage de siège* * *Veuillez fournir une représentation photo des produits offerts avec votre soumission.* | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **TYPE DE FAUTEUIL** | **Quantité Requise:**  **10** |
| FAUTEUILS DE VISITEURS  FAUTEUILS DE VISITEURS  - ROTATIFS |
| **Consignes aux utilisateurs:**   * Choisissez les attributs (🡪) qui doivent être inclus pour votre besoin. Utiliser 1 créateur par type du siège. * *Note: si plus de 1* “” est *choisi, tous les attributs seront considérés comme acceptables pour votre besoin.* | |





Fauteuils de visiteurs Fauteuils de

visiteurs rotatif

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Critères** | | **Critères de sélection** | | | *Reférénce Annexe A:* |
| *Environnementales* | | *Tous les produits doivent obtenir à tout le moins le niveau ANSI/BIFMA e3 Level® 2*  *Tous les composants en plastique doivent être recyclables à la fin de leur vie utile* | | | *1.2.8* |
| **B** | *Hauteur du dossier* | *Norme basée du type de fauteuil choisi ci-dessus* | | | *2.3.7*  *2.3.8* |
| **C** | *Soutien lombaire* | Oui *(position fixe)*  Non  *Aucun préférence* | | | *2.3.6* |
| **D** | *Accoudoirs* | Oui *(position fixe)* | *Style:*  Porte-à-faux  Forme de T  Forme de boucle  *Aucun préférence* | | *2.3.10* |
| Non | | |
| **E &F** | *Profondeur et largeur du siège* | *Fixe standard* | | | *2.3.2* |
| **G** | *Hauteur du siège* | Fixe *(Fauteuils de visiteurs ou Fauteuils de visiteurs – rotative)*  Hauteur réglable *(Fauteuils de visiteurs – rotative seulement)* | | | *2.3.3* |
| **H** | *Piétement* | Fauteuils de visiteurs:  4 pieds de poteau  porte-à-faux  piétement traineau | | patins  roulettes | *2.3.11* |
| Fauteuils de visiteurs – rotative:  Base 4 étoiles  Base 5 étoiles | | patins  roulettes |
| **I** | *Angle dossier-siège* | *Angle* f*ixe* | | | *2.3.9* |
| *Angle du siège*  *(Fauteuils de visiteurs – rotative seulement)* | Fixe  Réglable avec mécanisme d'inclinaison | | | *2.3.4* |
| *Capacité d’empilage* | | Empilable *(verticale)*   Emboîtage *(horizontale)*  Non empilable  *Aucun préférence* | | | *2.3.12* |
| *Finis* | | Dossier: | Tissu  Bois  Plastique  Tissue à maille  Autre: *(spécifier)* | | *2.3.13* |
| Siège: | Tissu  Bois  Plastique  Tissue à maille  Autre: *(spécifier)* | |
| Cadre de la base: | Plastique  Bois  Métal (en fil d’acier*)* | |
| *Critères supplémentaires*  *(le cas échéant)* | | * *Veuillez inclure des tons de couleur bleue pour les options de rembourrage de siège* * *Veuillez fournir une représentation photo des produits offerts avec votre soumission* | | | |