

|  |  |
| --- | --- |
| **TYPE DE FAUTEUIL:** | **Quantité Requise:** **23** |
| [x]  FAUTEUIL ROTATIF[ ]  TABOURET ROTATIF |
| **Consignes aux utilisateurs:*** Choisissez les attributs ([ ] 🡪[x] ) qui doivent être inclus pour votre besoin. Utiliser 1 créateur par type du siège
* *Note: si plus de 1* “[x] ” est *choisi, tous les attributs seront considérés comme acceptables pour votre besoin.*
 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **Critères** | **Critères de sélection** | *Annex A**référence:* |
| *Environnementales* | [x]  *Tous les produits doivent obtenir au minimum le niveau ANSI/BIFMA e3 Level® 2* [x]  *Tous les composants en plastique doivent être recyclables à la fin de leur vie.*  | *1.2.8* |
|  *Capacité de poids* | [x]  Standard *(jusqu'à 275 lbs)* [ ]  Occupant - large *(275+ lbs jusqu'à 400 lbs)* | *1.5.7* |
|  *Usage* | [x]  Quart de travail unique [ ]  24/7 *(3 quarts de travail en continu, 7 jours par semaine)* | *1.5.2* *1.7.1.3* |
| **A** | *Appui-tête* | [x]  Non [ ]  Oui *(adjustement)* [ ]  *Aucune préférence* | *2.1.13* |
| **B** | *Hauteur du dossier* | [ ]  Dossier standard [x]  Dossier haut  [ ]  *Aucune préférence* | *2.1.7* |
| **C** | *Support lombaire* | [ ]  Fixe [x]  Réglable *(par utilisateur)* [ ]  Autoréglable [ ]  *Aucun préférence* | *2.1.6* |
| **D**  | *Accoudoirs*  | [x]  Réglable  | [x]  Hauteur réglable[x]  Réglage latéral[ ]  Entièrement articulé | *Style accoudoirs:*  | *2.1.10* |
| [x]  Forme de T (DD) [x]  | [ ]  *Fixe* [ ]  *Réglables*   |
| [ ]  Porte-à-faux |
| [ ]  Fixe [x]   | [ ]  Forme de T [ ]  Porte-à-faux [ ]  Forme de boucle [ ]  *Aucun préférence* |
| **E** | *Profondeur du siège*  | [x]  Réglable  | *2.1.2* |
| [ ]  Position fixe  | [ ]  Peu profond  [ ]  Moyennement profond  [ ]  Profond  |
| **F**  | *Largeur du siège* | [x]  *Norme basée sur la capacité de poids choisie ci-dessus* | *2.1.3*  *2.2.2* |
| **G** | *Hauteur du siège* | *Fauteuil rotatif* | [x]  Réglage – position standard [ ]  Réglage - position basse | *2.1.4* |
| *Tabouret pivotant* | *Réglable* |
| **H** | *Mécanisme d’inclinaison* | *Fauteuil rotatif* | [ ]  Multifonction [ ]  D’inclinaison simultanée [ ]  D’inclinaison solidaire [ ]  D’inclinaison sensible au poids [x]  *Aucune préférence* | *1.5.11* *2.1.8* |
| *Tabouret pivotant* | [ ]  Multifonction [ ]  D’inclinaison simultanée [ ]  D’inclinaison solidaire [ ]  D’inclinaison sensible au poids [ ]  Dossier fixe [ ]  *Aucune préférence* |
| **I** | *Angle du siège et Angle dossier-siège* | Réglable et pouvoir être bloqué *(non applicable aux mécanismes sensibles au poids)* | *2.1.5**2.1.9* |
| **J** | *Roulettes* | *Pour utilization sur:* [x]  Tapis (moquette) [ ]  Surface dures | *2.1.11* |
| **L** | *Repose-pieds**(tabouret rotative seulement)* | [ ]  fixe intégré hauteur [ ]  réglable en hauteur | *2.1.12* |
| *Finis* | Dossier:  | [ ]  Tissu d’ameublement [ ]  Sans tissu *(plastique souple)* [x]  Tissu à mailles | *2.1.15* |
| Siège: | [x]  Tissu d’ameublement [ ]  Sans tissu *(plastique souple)* [ ]  Tissu à mailles |
| Cadre de la base: | [ ]  Métal [x]  Plastique |
| *Les exigences relatives à l’étiquetage* | [x]  *Toutes les chaises doivent être munies d'un étiquetage et d'instructions* | *1.3.2* |
| *Accessibilité* | [x]  *Pas applicable*[ ]  *Doivent comporter des inscriptions en braille sur les leviers de réglage*  | *1.6.3* |
| *Critères supplémentaires**(le cas échéant)* | * *Veuillez inclure des tons de couleur bleue pour les options de rembourrage de siège*
* *Veuillez fournir une représentation photo des produits offerts avec votre soumission.*
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **TYPE DE FAUTEUIL**  | **Quantité Requise:****10** |
| [ ]  FAUTEUILS DE VISITEURS [x]  FAUTEUILS DE VISITEURS - ROTATIFS |
| **Consignes aux utilisateurs:*** Choisissez les attributs ([ ] 🡪[x] ) qui doivent être inclus pour votre besoin. Utiliser 1 créateur par type du siège.
* *Note: si plus de 1* “[x] ” est *choisi, tous les attributs seront considérés comme acceptables pour votre besoin.*
 |





Fauteuils de visiteurs Fauteuils de

 visiteurs rotatif

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Critères** | **Critères de sélection** | *Reférénce Annexe A:* |
| *Environnementales* | [x]  *Tous les produits doivent obtenir à tout le moins le niveau ANSI/BIFMA e3 Level® 2*[x]  *Tous les composants en plastique doivent être recyclables à la fin de leur vie utile* | *1.2.8* |
| **B** | *Hauteur du dossier* | [x]  *Norme basée du type de fauteuil choisi ci-dessus* | *2.3.7*  *2.3.8* |
| **C** | *Soutien lombaire* | [x]  Oui *(position fixe)* [ ]  Non [ ]  *Aucun préférence*  | *2.3.6* |
| **D**  | *Accoudoirs* | [ ]  Oui *(position fixe)* [x]   | *Style:* [ ]  Porte-à-faux [ ]  Forme de T [ ]  Forme de boucle  [ ]  *Aucun préférence*  | *2.3.10* |
| [x]  Non |
| **E &F** | *Profondeur et largeur du siège* | [x]  *Fixe standard*  | *2.3.2* |
| **G** | *Hauteur du siège* | [x]  Fixe *(Fauteuils de visiteurs ou Fauteuils de visiteurs – rotative)*[ ]  Hauteur réglable *(Fauteuils de visiteurs – rotative seulement)*  | *2.3.3* |
| **H** | *Piétement*  | Fauteuils de visiteurs:  [ ]  4 pieds de poteau [ ]  porte-à-faux [ ]  piétement traineau [x]  | [ ]  patins [ ]  roulettes  | *2.3.11* |
| Fauteuils de visiteurs – rotative:  [ ]  Base 4 étoiles [x]  Base 5 étoiles [x]   | [ ]  patins [x]  roulettes  |
| **I** | *Angle dossier-siège* | [x]  *Angle* f*ixe*  | *2.3.9* |
| *Angle du siège**(Fauteuils de visiteurs – rotative seulement)* | [ ]  Fixe[x]  Réglable avec mécanisme d'inclinaison | *2.3.4*  |
| *Capacité d’empilage* | [ ]  Empilable *(verticale)*  [ ]  Emboîtage *(horizontale)* [ ]  Non empilable [ ]  *Aucun préférence*  | *2.3.12* |
| *Finis*  | Dossier: | [x]  Tissu [ ]  Bois [ ]  Plastique [ ]  Tissue à maille [ ]  Autre: *(spécifier)* | *2.3.13* |
| Siège: | [x]  Tissu [ ]  Bois [ ]  Plastique [ ]  Tissue à maille [ ]  Autre: *(spécifier)* |
| Cadre de la base: | [ ]  Plastique [ ]  Bois [x]  Métal (en fil d’acier*)*   |
| *Critères supplémentaires**(le cas échéant)* | * *Veuillez inclure des tons de couleur bleue pour les options de rembourrage de siège*
* *Veuillez fournir une représentation photo des produits offerts avec votre soumission*
 |